Опросный лист
Для технико-коммерческого предложения на поставку тиристорного возбудителя для синхронного двигателя

Параметры  синхронного двигателя.
	Тип двигателя
	

	Номинальная мощность, кВт
	

	Коэффициент мощности, о.е.
	

	Номинальное напряжение статора, кВ
	

	Частота, Гц
	

	Номинальный ток статора, А
	

	Данные трансформаторов тока в цепи статора (первичный/вторичный ток)
	

	Номинальное напряжение возбуждения, В
	

	Номинальный ток возбуждения, А
	

	Приводной механизм (компрессор, насос, дымосос, мельница и т.д.)
	

	Метод пуска (прямой/реакторный)
	

	Время пуска, сек.
	


Требования к тиристорному возбудителю

	Напряжение питающей сети 380В: 6. 10 кВ (предпочтительнее сеть собственных нужд 380В)
	

	Требуемая кратность форсировки возбуждения: 

по напряжению, о.е.:

по  току, о.е.:
	

	
	

	Необходимость в устройстве автоматической защиты от снижения сопротивления изоляции обмотки возбуждения относительно «земли»
	

	Необходимость в устройстве дистанционного управления уставкой тока возбуждения
	

	Необходимость в автоматическом регулировании напряжения либо реактивного тока статора
	

	Тип заменяемого тирнсториого возбудителя
	

	Требуется ли согласующий трансформатор
	

	Требуемое кол-во возбудителей
	


Дополнительные данные
для правильного оформления заказа на возбудители типа ТЕ8-320-48; 75; 115; 150; 230; ВТЕ-315.
	п/п
	Дополнительные параметры
	Условное обозначение

	1
	Вид пуска
	Прямой
	1

	
	
	Реакторный
	2

	2
	Подача возбуждения
	По току статора
	3    

	
	
	В функции скольжения
	4

	3
	Питание цепей управления
	-220 В
	5

	
	
	-220 В
	 6   

	4
	Шкала амперметра Э365-2 в цепи статора
	0- 100-600 А
	К  

	
	
	0-0,3- 1,5 кА
	Л

	
	
	0 - 0,4 - 2,0 кА
	М

	
	
	0 - 0,6 - 3,0 кА
	Н

	
	
	0 - 0,8 - 4,0 кА
	Р

	
	
	0- 1,0-5,0 кА
	Т

	Пример заказа возбудителя ТЕ8-320/75Т-5УХЛ4 (или 04) с прямым пуском,  подачей  возбуждения  по току  статора,  при питании цепей управления 220 В переменного тока со шкалой амперметра 0 - 100 - 600 А :
Возбудитель ТЕ8-320/75Т-5УХЛ4 (или О4) - 136К


